[Car-max.ru](http://car-max.ru/emuljatory-signala-ljambda/1472/)

8-931-33-66-255

|  |  |
| --- | --- |
| “Эмулятор иммобилайзера VAG“ |  |

**Расположение контактов:**

  **GND -**

 **w**

 **IGN** **+**

**Для автомобилей с отделенной коробкой иммо, подключаем W и K линии на контакт W эмулятора и удаляем коробку иммобилайзера.**

**Для автомобилей с иммо в приборной панели, отрезаем W линию от приборной панели и подключаем к W линии эмулятора (К линию на щитке оставляем)**

**Внимание все разъемы изображены если смотреть на блок иммобилайзера, то есть зеркало разъема на проводке**

**------------------------------------------------------ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***VW Golf III, Passat B4 VW LT 35***

Разъем иммобилайзера Разъем иммобилайзера

  

**------------------------------------------------------ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***VW Sharan 98, Lupo 98, Polo 98, T4 Audi 100, A6, A4, A8***

Разъем иммобилайзера Разъем иммобилайзера

 

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

***VW B5, Golf IV, New Beate, Audi A2, A3, A4, A6, TT***

**GND ---------- Синий разъем приборной панели pin 24**

**K -------------- Синий разъем приборной панели pin 25**

**W -------------- Зеленый разъем приборной панели pin 5**

**IGN +12V --- Синий разъем приборной панели pin 1**

------------------------------------------------------------------------

**IGN-зажигание**

 **GND-земля**

 **К-линия**

 **W-линия**

 **an-ant-антенна**

 **NC-не используется**